**5P空调技术参数**

电源380V3N/50 能效等级3 制冷/热量W12000/13000＋2500 额定制冷/热输入功率W3809/4125＋2500 室内/外机噪音值dB46－54/62 循环风量≧m³/h1800

**电热水器技术参数**

一温一开直饮机 过滤系统：二级过滤 供水方式：全自动进水 额定电压：220V 功率:2000W 出水量20L/h温开水34L/h 出水形式：一温一开 净化方式：PP棉＋颗粒活性炭 容量：18L