**道闸技术参数:**

输出功率：120W

打开/关闭时间：5～6s

闸杆长度：3000mm

闸杆截面：75×35mm

机箱尺寸（长/宽/高）：385×305×1200mm

号牌识别率：白天≥99.8%；夜间≥99%

数据通信：以太网通信接口，10M/100M自适应，防雷设计

文字显示：四个汉字，二排显示

文字显示模式：向下移动、向上移动、水平移动、固定显示

摄像机：200万高清晰车牌识别摄像机